
AdapterId 0EFCFh

AdapterName  "IBM Store Loop Adapter/A"

NumBytes 4

fixedresources
        pos[0]=X11XXXXXb
        pos[3]=11XXXXXXb

nameditem
        Prompt "Card Address range"
          Choice "D8000 - DBFFF"
            pos[0]=XXXX110Xb
            mem 0d8000h-0dbfffh
          Choice "DC000 - DFFFF"
            pos[0]=XXXX111Xb
            mem 0dc000h-0dffffh
          Choice "C8000 - CBFFF"
            pos[0]=XXXX010Xb
            mem 0c8000h-0cbfffh
          Choice "CC000 - CFFFF"
            pos[0]=XXXX011Xb
            mem 0cc000h-0cffffh
          Choice "D0000 - D3FFF"
            pos[0]=XXXX100Xb
            mem 0d0000h-0d3fffh
          Choice "D4000 - D7FFF"
            pos[0]=XXXX101Xb
            mem 0d4000h-0d7fffh

        Help
          "CARD ADDRESS RANGE:
           There are 6 possible 16K blocks of memory that can
           be assigned for accessing the Card Address area of the
           Store Loop Adapter.  The preferred card address for the
           adapter is: D8000 - DBFFF.  Use the F5=Previous and the
           F6=Next keys to change this assignment in the
           'Change Configuration' window.  Conflicting assignments
           are marked with an asterisk (*) and must be changed to
           use the adapter."

