;
;Version : 1.02
;English Version
;
AdapterID 08FCFh

AdapterName "Remote 5250 W/S Adapter/A"

NumBytes 4

NamedItem
        Prompt "Interrupt Level"
          Choice "Level 3"
            pos[2]=00000011b int 3
          Choice "Level 4"
            pos[2]=00000100b int 4

   Help
        "Select the hardware interrupt level for
         the Remote 5250 W/S Adapter/A."

NamedItem
        Prompt "memory address"
          Choice "D0000 - D3FFF"
            pos[0] = 110100xxb
            pos[1] = 00001111b
            MEM 0D0000h - 0D3FFFh
          Choice "DC000 - DFFFF"
            pos[0] = 110111xxb
            pos[1] = 00001111b
            MEM 0DC000h - 0DFFFFh
          Choice "D8000 - DBFFF"
            pos[0] = 110110xxb
            pos[1] = 00001111b
            MEM 0D8000h - 0DBFFFh
          Choice "D4000 - D7FFF"
            pos[0] = 110101xxb
            pos[1] = 00001111b
            MEM 0D4000h - 0D7FFFh
          Choice "CC000 - CFFFF"
            pos[0] = 110011xxb
            pos[1] = 00001111b
            MEM 0CC000h - 0CFFFFh
          Choice "C8000 - CBFFF"
            pos[0] = 110010xxb
            pos[1] = 00001111b
            MEM 0C8000h - 0CBFFFh
          Choice "C4000 - C7FFF"
            pos[0] = 110001xxb
            pos[1] = 00001111b
            MEM 0C4000h - 0C7FFFh
          Choice "C0000 - C3FFF"
            pos[0] = 110000xxb
            pos[1] = 00001111b
            MEM 0C0000h - 0C3FFFh

   Help
        "Select the memory address range for
         the Remote 5250 W/S Adapter/A."
