
AdapterId 06785h

AdapterName  "NeoTecH S-485, RS-422 or RS-485 Serial Adapter"

NumBytes 1

NamedItem
        Prompt "COMn"       
choice "Serial 2, RS-422"  pos[0]=XXXX1001b  io 02F8h-02FFh  int 3
choice "Serial 2, RS-485,DTR control"  pos[0]=XXXX0001b  io 02F8h-02FFh  int 3
choice "Serial 2, RS-485,RTS control"  pos[0]=XXXX0101b  io 02F8h-02FFh  int 3
choice "Serial 3, RS-422"  pos[0]=XXXX1011b  io 3220h-3227h  int 3
choice "Serial 3, RS-485,DTR control"  pos[0]=XXXX0011b  io 3220h-3227h  int 3
choice "Serial 3, RS-485,RTS control"  pos[0]=XXXX0111b  io 3220h-3227h  int 3

   Help
"This allows you to set this card to either COM2 or COM3 and either RS-422
or RS-485. Output control in RS-485 mode may be via DTR or RTS.
     Use the F5=Previous and the F6=Next keys to change serial port
assignments if you are in the 'Change configuration' window.
Conflicting assignments are marked with an asterisk and
must be changed to use the adapter."
