
AdapterId 0678Fh

AdapterName  "BBS GPIB-3000         "

NumBytes 1

NamedItem
      Prompt "ADDRESS, CONTROLLER/DEVICE, INTERRUPT"
      choice "390H,CONTROLLER,NONE"  pos[0]=10XXXX01b  io 0390h-0397h  
      choice "390H,CONTROLLER,INT 7" pos[0]=11XXXX01b  io 0390h-0397h  int 7
      choice "390H,DEVICE,NONE"      pos[0]=00XXXX01b  io 0390h-0397h  
      choice "390H,DEVICE,INT 7"     pos[0]=01XXXX01b  io 0390h-0397h  int 7
      choice "398H,CONTROLLER,NONE"  pos[0]=10XXXX11b  io 0398h-039Fh  
      choice "398H,CONTROLLER,INT 7" pos[0]=11XXXX11b  io 0398h-039Fh  int 7
      choice "398H,DEVICE,NONE"      pos[0]=00XXXX11b  io 0398h-039Fh  
      choice "398H,DEVICE,INT 7"     pos[0]=01XXXX11b  io 0398h-039Fh  int 7
   Help
"This allows you to set the combination of I/O address, if it is a device
 or controller, and if interrupts are enabled.

 Use the F5=Previous and the F6=Next keys to change configuration.
 Conflicting assignments are marked with an asterisk and
 must be changed to use the adapter."
