
AdapterId 06787h

AdapterName  "NeoTecH MS/4A, four channel serial adapter"

NumBytes 1

NamedItem
        Prompt "COMn"       
      choice "SERIAL2-5"  pos[0]=XXXXX001b  io 02F8h-02ffh  
                                               3220h-3227h
                                               3228h-322fh
                                               4220h-4227h  int 3
      choice "SERIAL6-9"  pos[0]=XXXXX011b  io 4228h-422fh
                                               5220h-5227h
                                               5228h-522fh  
                                               6220h-6227h  int 3
      choice "SERIAL10-13"  pos[0]=XXXXX101b  io 6228h-622fh
                                               7220h-7227h  
                                               7228h-722fh
                                               8220h-8227h  int 3
      choice "SERIAL14-17"  pos[0]=XXXXX111b  io 8228h-822fh
                                               9220h-9227h
                                               9228h-922fh
                                               0a220h-0a227h  int 3

 Help
"This allows you to set the COM ports to the desired configuration.
 Use the F5=Previous and the F6=Next keys to change serial port
 assignments if you are in the 'Change configuration' window.
 Conflicting assignments are marked with an asterisk and must be 
 changed to use the adapter."


