AdapterId  5084h
AdapterName "Creative Labs, Inc. - SOUND BLASTER/MCV"
NumBytes 4
NamedItem
Prompt "I/O Address used"


choice "220 Hex"
       pos[0]=xxxxxxxxb
       pos[1]=00xxxxxxb
       pos[2]=xxxxx010b
       pos[3]=xxxx0001b
       io 0220h-022Fh 0338h-0339h
       arb 1



choice "230 Hex"
       pos[0]=xxxxxxxxb
       pos[1]=00xxxxxxb
       pos[2]=xxxxx011b
       pos[3]=xxxx0001b
       io 0230h-023Fh 0338h-0339h
       arb 1

choice "240 Hex"
       pos[0]=xxxxxxxxb
       pos[1]=00xxxxxxb
       pos[2]=xxxxx100b
       pos[3]=xxxx0001b
       io 0240h-024Fh 0338h-0339h
       arb 1

choice "250 Hex"
       pos[0]=xxxxxxxxb
       pos[1]=00xxxxxxb
       pos[2]=xxxxx101b
       pos[3]=xxxx0001b
       io 0250h-025Fh 0338h-0339h
       arb 1

choice "260 Hex"
       pos[0]=xxxxxxxxb
       pos[1]=00xxxxxxb
       pos[2]=xxxxx110b
       pos[3]=xxxx0001b
       io 0260h-026Fh 0338h-0339h
       arb 1

choice "210 Hex"
       pos[0]=xxxxxxxxb
       pos[1]=00xxxxxxb
       pos[2]=xxxxx001b
       pos[3]=xxxx0001b
       io 0210h-021Fh 0338h-0339h
       arb 1

Help
"The I/O address can be assigned to 210H, 220H, 230H, 240H, 250H
 260H. Use [F5] for previous and [F6] for next I/O address."
