
AdapterId 06780h

AdapterName  "NeoTecH MS/4, four channel serial adapter"

NumBytes 1

NamedItem
        Prompt "COMn"       
      choice "SERIAL2-5"  pos[0]=XXXXX001b  io 02F8h-02ffh  
                                               3220h-3227h
                                               3228h-322fh
                                               4220h-4227h  int 3
      choice "SERIAL3-6"  pos[0]=XXXXX011b  io 3220h-3227h
                                               3228h-322fh
                                               4220h-4227h  
                                               4228h-422fh  int 3
      choice "SERIAL4-7"  pos[0]=XXXXX101b  io 3228h-322fh
                                               4220h-4227h  
                                               4228h-422fh
                                               5220h-5227h  int 3
      choice "SERIAL5-8"  pos[0]=XXXXX111b  io 4220h-4227h
                                               4228h-422fh
                                               5220h-5227h
                                               5228h-522fh  int 3

 Help
"This allows you to set the COM ports to the desired configuration.
 Use the F5=Previous and the F6=Next keys to change serial port
 assignments if you are in the 'Change configuration' window.
 Conflicting assignments are marked with an asterisk and must be 
 changed to use the adapter."


