
AdapterID 06263h

AdapterName  "Arco Electronics AC-1070 IDE Controller"

NumBytes 2

fixedresources
	pos[0]=0XXXXXXXb

nameditem
	Prompt	"Adapter Memory Location"

	  Choice "Segment DC00" pos[0]=000X110Xb mem 0dc000h-0ddfffh
	  Choice "Segment D800" pos[0]=000X101Xb mem 0d8000h-0d9fffh
	  Choice "Segment D400" pos[0]=000X100Xb mem 0d4000h-0d5fffh
	  Choice "Segment D000" pos[0]=000X011Xb mem 0d0000h-0d1fffh
	  Choice "Segment CC00" pos[0]=000X010Xb mem 0cc000h-0defffh
	  Choice "Segment C800" pos[0]=000X001Xb mem 0c8000h-0c9fffh
	  Choice "ROM DISABLE"  pos[0]=000X000Xb 
	Help
	"Select the ROM segment for the ARCO IDE adapter."

nameditem
	Prompt	"IO Address"
	  Choice    "2510-251F" pos[0]=0000XXXXb io 2510h-251fh
	  Choice    "2520-252F" pos[0]=0001XXXXb io 2520h-252fh
	Help
	"The Adapter may be located in one of the following I/O address
	 locations: 2510-251F or 2520-252F"
