
AdapterId 06ffch

AdapterName  "Jovian Logic Corp. VIA"

NumBytes 1

NamedItem

	Prompt "Selection, Memory Block"

	choice "Primary, Mem block CC000"
		pos[0] = 1XX1XX1Xb
		mem  0CC000h - 0CC7FFh

	choice "Alternate 1, Mem block D0000"
		pos[0] = 1XX1XX0Xb
		mem 0D0000h - 0D07FFh

	choice "Alternate 2, Mem block D4000"
		pos[0] = 1XX0XX1Xb
		mem 0D4000h - 0D47FFh

	choice "Alternate 3, Mem block D8000"
		pos[0] = 1XX0XX0Xb
		mem 0D8000h - 0D87FFh

	choice "Alternate 4, Mem block DC000"
		pos[0] = 0XX1XX1Xb
		mem 0D8000h - 0D87FFh

	choice "Alternate 5, Mem block C0000"
		pos[0] = 0XX1XX0Xb
		mem 0C0000h - 0C07FFh

	choice "Alternate 6, Mem block C4000"
		pos[0] = 0XX0XX1Xb
		mem 0C4000h - 0C47FFh

	choice "Alternate 7, Mem block C8000"
		pos[0] = 0XX0XX0Xb
		mem 0C8000h - 0C87FFh
  Help

"To configure VIA you may choose one of eight memory locations.  Use
F5 or F6 keys to change the assignment. Conflicting assignments are
marked with an asterisk and must be changed."

